**Техническое описание дверей Серии 80**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория прочности (по СТБ 2433-2015)** | **4 (высшая)** |
| Шумоизоляция, дБ/индекс изоляции воздушного шума, дБ | 35 |
| Количество циклов открывания | более 300 000 |
| Гарантийные обязательства | 24 мес. |
| Размерный ряд | Однопольные:,складская программа: 860х2050 мм, 950х2050 мм Однопольные, индивидуальные размеры – уточняйте у менеджера. |
| **Конструкция** |
| Петли, D, мм/ количество | 20 (петли на опорных подшипниках пр-ва Италия)/2  |
| Уплотнитель/количество контуров | Немецкая система уплотнения Sсhlegel / 2 контура  |
| Утепление полотна и коробки | Минеральная вата Knauf, 50 мм |
| Толщина металла (полотно/коробка) | 1,2/1,2 мм  |
| Покрытие металла | полимерное покрытие «Муар» |
| Толщина полотна, мм | 80 |
| Толщина коробки, мм | 100 |
| Противосъемные ригели (антисрезы) | 2 |
| Регулятор притвора (линейный) | да |
| Наличник | Со стороны улицы: металлический С-90, вылет 67 мм + МДФ 12х90 мм  |
| **Отделка** |
| Отделка снаружи | Шумоизолирующая панель MDF 12 мм  |
| Отделка внутри | Шумоизолирующая панель MDF 12 мм  |
| **Ручка и замки** |
| Базовая комбинация замков и фурнитуры | КALE 257L + КALE 252R (Kale ПР) + Н/З, броня Apecs, ручки-розетки Avers, комплект накладок на сувальду Crit. Глазок Apecs. Цвет фурнитуры – хром  |
| Дополнительная комбинация замков | APECS 57T + Н/З + APECS 52T, броня Apecs, ручки-розетки Avers, комплект накладок на сувальду Crit. Глазок Apecs. Цвет фурнитуры - хром.  |