**Техническое описание дверей Серии 100**

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория прочности (по СТБ 2433-2015)** | **4 (высшая)** |
| Шумоизоляция, дБ/индекс изоляции воздушного шума, дБ | до 45/40 |
| Количество циклов открывания | более 500 000 |
| Гарантийные обязательства | 24 мес. |
| Размерный ряд | Однопольные (шаг р-ров 20мм): Ширина от 800 до 1080 (max) мм. Высота от 2000 до 2380 (max) мм. С боковыми доборами и Двупольные (в свету 800, 900мм): Ширина 1280, 1380, 1480, 1580, 1680, 1780, 1880 мм. Высота 2060, 2160, 2260, 2360мм. |
| **Конструкция** |
| Петли, D, мм/ количество | 22 (упорные саморегулирующиеся петли, пр-ва Италия)/2 |
| Уплотнитель/количество контуров | Немецкая система уплотнения Sсhlegel (Q-Lon) + Cyclone / 4 контура |
| Утепление полотна и коробки | Минеральная вата Knauf, 100 мм |
| Толщина металла (полотно/коробка) | 1,5/1,5 мм |
| Покрытие металла | полимерное покрытие «Муар» |
| Толщина полотна, мм | 97 |
| Толщина коробки, мм | 105 (с наличником – 121) |
| Противосъемные ригели (антисрезы) | 2 |
| Регулятор притвора (линейный) | да |
| Наличник | Со стороны улицы: металлический П-65 + МДФ 16х90 мм. |
| **Отделка** |
| Отделка снаружи | Шумоизолирующая панель MDF 16 мм |
| Отделка внутри | Шумоизолирующая панель MDF 16 мм |
| **Ручка и замки** |
| Базовая комбинация замков и фурнитуры | КALE 257L + КALE 252R (Kale ПР) + Н/З. Накладки на сувальду со шторкой Crit, броня Crit, ручки-розетки Apecs. Цвет фурнитуры - хром |
| Дополнительная комбинация замков | 5 дополнительных комбинаций замков (Италия, Австрия, Израиль) |